|  |
| --- |
| **TECHNISCHE KENMERKEN** |
|  | **AQGas C130** | **AQGas C160** | **AQGas C190** |
| Inhoud  | L | 130 | 160 | 190 |
| Vermogen | kW | 7,3 | 8,3 | 8,9 |
| Opwarmtijd ∆T = 45°C  | Min | 61 | 66 | 71 |
| Aansluitingen |  |  |  |  |
| - water | ˝ | ¾ | ¾ | ¾ |
| - gaz | ˝ | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| - schouwdiameter | Mm | 90 | 90 | 90 |
| Afmetingen |  |  |  |  |
| - hoogte | Mm | 1340 | 1530 | 1720 |
| - diameter | Mm | 510 | 510 | 510 |
| - diepte | Mm | 620 | 620 | 620 |
| Gewicht | kg | 50 | 58 | 65 |

- De gasboiler is C.E. gekeurd in categorie I2E+ (aardgas) en I3+ (vloeibaar gas).

- De gasboiler is opgebouwd uit een stalen binnenkuip met een inwendige bescherming uit glasemail welke uitstekend

 bestemd is voor sanitair warm water.

 Centraal in deze kuip is een rookgasschouw met wervelstrip ingebouwd.

 Bovenop deze inwendige schouw komt een ronde trekonderbreker, welke in de verpakking wordt bijgeleverd.

- De kuip is geïsoleerd met een dikke laag polyurethaanschuim.

- Een esthetische mantel komt rondom het geheel met een beschermingskap voor de brander.

- Een universele ronde brander van het atmosferische type is onder de stalen kuip geplaatst en wordt aangestoken door

 een waakvlam.

- Een piëzo aansteker laat toe de waakvlam te ontsteken.

- Mechanisch gasblok (welke regelaquastaat en beveiligingsaquastaat bevat) voor hoofdbrander en waakvlam.

- Het toestel is uitgerust met een TTB beveiliging tegen terugslag van de schouw.

- Het toestel is uitgerust met een spiegel om de aanwezigheid van de waakvlam waar te nemen.

De waarborg op de kuip is 3 jaar en 2 jaar op de andere onderdelen.

De fabrikant dient over een voldoende uitgebreid servicenet te beschikken.

De fabrikant verzekert de levering van wisselstukken voor minstens 15 jaar na stopzetting van de fabricage.